Приложение к постановлению администрации Верхнетоемского муниципального округа

от 11 июля 2023 года № 3/28

|  |  |
| --- | --- |
|  | ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ |
| Образуемая зона "Зона публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства "Отпайка от оп.№17 ВЛ-0,4кВ ф.№9 Хозпостройки от ЗТП-400кВА "Детский сад"" |
| (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее — объект)) |
| Сведения об объекте |
| №п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный округ, МО "Двинское", п.Двинской |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 138 м2 +/- 4 м2 |
| 3. | Иные характеристики объекта | — |

|  |
| --- |
| Сведения о местоположении границ объекта |
|  | МСК-29, зоны: Зона 3 |
|  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (МО, м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Hi | 3456227.00 | 384317.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0,1 | — |
| н2 | 3456230.98 | 384317.61 | Метод спутниковых геодезических измерений | од | — |
| нЗ | 3456231.37 | 384313.21 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0,1 | — |
| н4 | 3456238.33 | 384295.39 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0,1 | — |
| н5 | 3456239.03 | 384284.41 | Метод спутниковых геодезических измерений | од | — |
| нб | 3456235.04 | 384284.16 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0,1 | — |
| н7 | 3456234.38 | 384294.54 | Метод спутниковых геодезических измерений | 0,1 | — |
| н8 | 3456227.54 | 384312.01 | Метод спутниковых геодезических измерений | од | — |
| Hi | 3456227.00 | 384317.20 | Метод спутниковых геодезических измерений | од | — |